Panorama-Kühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	700 mm
Tiefe:	730 mm
Höhe:	1800 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1374 mm
Bruttoinhalt:	500 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +5 °C
rel. Luftfeuchte:	75 %
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	570 W / 230 V
Energieverbrauch:	9,5 kWh / 24h

steckerfertige Panorama-Kühlvitrine mit Umluftkühlung und 4-seitigem Glaseinblick 
außen Aluminium, silber lackiert 
innen Kunststoff in lichtgrau 
Thermoverglasung 
Tür mit Magnetdichtung und Türgriff mit Chrom-Finish, Türanschlag (standardmäßig rechts) ab Werk wechselbar 
LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt und gesondert schaltbar 
Polyurethan-Hartschaumisolierung
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauung über Regler programmierbar, Spritzwasserschutz 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
geräuscharmer Laufbetrieb durch Hochleistungskompressor 
Luftleitblenden für die Gewährleistung einer einheitlichen Temperatur im gesamten Innenraum 
mit 1 Drehgestell mit 6 runden, fixierten Glastabletts, Ø in mm: 535, davon die untere mit Spiegel 
4 Rollen, 2 davon feststellbar

Hinweis:
Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an.
Die Vitrinen der Serie "PV" gibt es gegen Aufpreis auch mit Linksanschlag ab Werk. Bitte bei Bestellung angeben. 
Tiefkühlmodelle der Serie "PV" sind auf Anfrage lieferbar.

Hersteller:	NordCap
Typ:	PV 450 R LED

Sonderzubehör:
Spiegelglas (1), seitlich für PV 450 / 450 R
Spiegelglas, rückseitig für PV 450 / 450 R