Regenerationsofen RRT 101 E
Datenstand: 10.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437051101 

- für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
- zum Regenerieren von gekühlten Speisen
- ergonomische Griffe zum Schieben des Gerätes
- Entlüftungsventil (in der Deckplatte), autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Drehgriff, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- versenkbarer Wassertank
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- LED-Display (4,3 Zoll), Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, Startverzögerung möglich, akustisches Signal am Ende des Zyklus, Warmhaltefunktion
- Temperaturverringerung am Ende des Regenerationszyklus
- Abwasser in Auffangschale (unten)
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Das Einhängegestell GN 1/1 kann ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell EN 600 x 400 mm ersetzt werden. Bitte bei Bestellung angeben. Auch als Glastürmodell auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	880
Tiefe (außen):	825
Höhe (außen):	1310

Tiefe bei geöffneter Tür:	1533

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	6,80 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	121
Nettogewicht (kg):	119 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 76
1 x Stoßleiste, Gummi, umlaufend
4 x Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 125 

SONDERZUBEHÖR
1-Punkt-Kerntemperaturfühler
Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung
Einhängegestell EN 600 x 400 mm, für RRO, RRT und RRD 081 / 101
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für RRO, RRT und RRD 081 / 101
Multipunkt-Kerntemperaturfühler
Nadel-Kerntemperaturfühler
Türanschlagwechsel, ab Werk wechselbar
USB-Schnittstelle, zum Auslesen von HACCP-Daten
einstellbare Lüfterdrehzahl