Umluft-Fischkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	840 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	2070 mm

Innenmaße:
Breite:	680 mm
Tiefe:	540 mm
Höhe:	1345 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1495 mm
Bruttoinhalt:	510 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 80 % RF:	-2 bis +8 °C
rel. Luftfeuchte:	70 bis 80 %
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	120 g
Anschlusswert:	300 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,71 kWh / 24h

Fischkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen Seitenwände CNS 1.4509, Tür und Kopfteil CNS 1.4301   
innen CNS 1.4301 
verdampferfreier Innenraum mit abgerundeten Ecken 
CNS-Verdampfersystem auf der Rückseite des Geräts, welches die Innenluftzirkulation optimiert 
und den Energieabfall durch die Wände vermeidet 
Behälterentnahme bei 100° Türöffnung möglich 
selbstschließende Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar 
werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtung 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 80 mm 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
einfache Reinigung durch herausnehmbare Führungsschienenhalter 
serienmäßig mit 10 Polycarbonat-Behältern, weiß, B x T x H in mm: 600 x 400 x 100 
4 justierbare Stellfüße aus CNS

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 510 FISCH CNS