Schanktischabdeckung

Schanktischabdeckung aus CNS 
mit 50 mm umlaufendem Wulstrand, wahlweise mit oder ohne kundenseitige Aufkantung 
tiefgezogene Tropfmulde mit Lochplatte 
Spülbecken 305 x 505 mm, wahlweise links oder rechts angeordnet 
mit Ab- / Überlauf-Standrohrventil 
Ablaufverbindung für Tropfmulde mit dem Becken, Ø in mm: 22, mit Siphon

Hersteller:	NordCap
Typ:	SAD 2760-1 CNS

Sonderzubehör:
Theken-Einlochbatterie 1/2 Zoll, 1 Unterspülrohre, Hochdruck
Theken-Einlochbatterie 1/2 Zoll, 1 Unterspülrohr, Niederdruck
*Standrohr Edelstahl, 1 1/4 , 250mm
*Standrohr Edelstahl, 1 1/2 , 250mm
Gläserdusche bündig in Tropfmulde