COOL-LINE-Tiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	1441 mm
Tiefe:	835 mm
Höhe:	2050 mm

Innenmaße:
Breite:	2 x 560 mm
Tiefe:	707 mm
Höhe:	1515 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1480 mm
Bruttoinhalt:	1430 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -22 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	145 g
Anschlusswert:	700 W / 230 V

steckerfertig mit Umluftkühlung 
innen und außen aus CHR 1.4016 
Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken 
einfache Innenraumreinigung durch ein ohne Werkzeug herausnehmbares Schienengestell 
Isolierung bis zu 75 mm stark 
selbstschließende Tür mit 180°-Öffnung, ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss 
spezielle 3 Kammern Ballondichtung im Türrahmen zur Energieeinsparung  
energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer 
digitale Crio Smart Steuerung und HACCP Kontrolle 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heißgas 
verdampferfreier Innenraum, wartungsfreier Kondensator 
Rosteinschub-Abstand in mm: 44 
serienmäßig mit 6 GN-Tragrosten 2/1, B x T in mm: 650 x 530
sockelbaufähig, höhenverstellbare CNS-Füße (-20/ +35 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	TKU 1402 Base

Sonderzubehör:
Drahtkorb, GN 1/1-150, rilsaniert
Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS
Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33

Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402
Fleischabhängung
Pedaltüröffner Serie 1402

***Rollensatz (6 Stk.), Ø in mm: 50, davon 2 mit Feststeller