MORETTI Rotationsofen

Außenmaße:
Breite:	1121 mm
Tiefe:	1761 mm
Höhe:	2633 mm

Energieverbrauch:	0,86 kWh pro Betriebsstunde

MORETTI Professional Rotationsofen der Bakery-Line serieR mit 360° Rotationssystem für perfekte Backergebnisse 
Gasausführung mit 2 Brennern
innen und außen aus CNS 1.4301 
mit speziellem Einfahr-Trolley für das Rotationssystem zur Aufnahme von 14 x EN-Blechen 600 x 400 mm (auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit Einfahr-Trolley für 18 x EN- Bleche 600 x 400 mm erhältlich) 
elektronische Regelung, Zuschaltung von Dampf, Ein- und Ausschalter für die Rotation des Trolleys
maximale Arbeitstemperatur feinregelbar bis 270 °C, permanente Überwachung durch Temperaturfühler  
Umluftfunktion durch 2 Radialventilatoren mit Umkehr-Funktion und justierbaren Luftleitblechen
geschützt installierte Halogen-Innenbeleuchtung, leicht austauschbar 
Tür mit Doppelverglasung in Edelstahlrahmen  
serienmäßig mit Dampfabzugshaube, Dampfabsaugung per Hand über Drosselklappe steuerbar
serienmäßig mit 4 Rollen

Hersteller:	NordCap
Typ:	R14G