Wandkühlregal Euro Bali-T 890-2000 3750 M1
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4547014531 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- anbaufähig, kanalisierbar
- Glastüren, Thermoglas
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Kompressorstop), bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3830
Tiefe (außen):	890
Höhe (außen):	2000

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,18
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, weiße Pulverbeschichtung 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	885
Nettogewicht (kg):	855 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
2 x Seitenteil, geschlossen
5 x Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Beleuchtung T5 3750 M1, Umrüstkit, 5 Etagen + Decke LED, nur ab Werk möglich
Beleuchtung T5 3750 M2 / H1, Umrüstkit, 5 Etagen + Decke LED, nur ab Werk möglich
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, für BALI 3750
Panorama Seitenteil links, B x H in mm: 40 x 2000
Panorama Seitenteil rechts, B x H in mm: 40 x 2000
Seitenteil links, B x H in mm: 40 x 2000, geschlossen
Seitenteil rechts, B x H in mm: 40 x 2000, geschlossen
Steuerung, Full-System Dixell, für EURO BALI, Notwendiges Zubehör. Full-System-Steuerung kann als Master-Steuerung verwendet werden.
Trenngitter für Bodenauslage, plastifiziert, T x H in mm: 600 x 200
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)