Barstation BST 1600
Datenstand: 18.04.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4792601600 

- zum Einsatz in Cocktailbars, Restaurants, Hotels sowie im professionellen Catering
- zur gekühlten Lagerung von Zutaten und zur Vorbereitung von Cocktails
- unter- und einbaufähig (durch Frontbelüftung- und Frontentlüftung)
- Abstellfläche für Barzubehör
- Schneidbrett (bedienseitig), Kunststoff, Aufkantung hinten
- 4 x CNS-Schublade, ergonomische Griffmulde (je Schublade)
- Zutatenbehälterbereich, gekühlt, integrierte Eiswanne, Spülbecken mit Wasserhahn zur Reinigung von Barwerkzeugen, Integrierter Gläserspüler
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, in Hygieneausführung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Touch-Bedienfeld, mit Schutzklasse IP65, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Kompressorstop)
- Maschinenfach rechts, aufklappbare Frontblende
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz, mit Umluft 
 
Hinweis:
GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten. Weiteres Modell mit Außenbreite von 2000 mm auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Weitere Modelle (ohne gekühlten Unterbau) in verschiedenen Außenbreiten auf Anfrage erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1600
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	1059

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1186 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,61
Energieverbrauch/ annum:	588 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C  

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	205