Speiseeiswagen

Außenmaße:
Breite:	2000 mm
Tiefe:	1285 mm
Höhe:	2081 mm

Bruttoinhalt:	260 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-16 bis -14 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	460 g
Anschlusswert:	590 W / 230 V
Energieverbrauch:	10,6 kWh / 24h

steckerfertiger Speiseeiswagen mit Umluftkühlung 
innen pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, Innenwanne aus CNS 1.4301 
außen cremegelb lackiertes, pulverbeschichtetes Stahlblech mit Dekor 
gerader, temperierter Glasaufbau mit Klappscheibe, mit Beleuchtung 
automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis 
Dach aus Synthetik-Gewebe, strapazierfähig und lichtbeständig 
extra hohe Innenwanne für runde Eisbehälter bis H in mm: 250,
Durchmesser in mm: 200 
serienmäßig mit Portionierspüle mit Wasserhahn, Pumpe und 2 x 10 Liter Kanister

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Hersteller:	NordCap
Typ:	CARRETTINO CARAPINE BEIGE

Sonderzubehör:
Wasserkanister für Spüleneinheit CARRETTINO
Eishörnchensilo EHS 808
*CNS-Eis-Einsatz, rund, Ø x H in mm: 200 x 240
*Deckel, rund, aus Polycarbonat, Ø in mm: 200
Eishörnchensilo EHS 4
Eishörnchensilo EHS 8