Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	2156 mm
Tiefe:	1054 mm
Höhe:	1356 mm

Bruttoinhalt:	1300 l

Temp.-Bereich:
bei 35 °C UT und 75 % RF:	-16 bis -14 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert

EXC*-Eisvitrine mit Umluftkühlung
Innenwanne aus CNS 1.4301
stoßfest lackiertes Stahlblech in RAL 9003 weiß
eckiger Glasaufbau mit Kippscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas (Hinweis: Bitte die abweichenden Gerätemaße beachten (siehe Maßzeichnung))
helle LED-Warenausleuchtung unter der 470 mm tiefen Zahlplatte, Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
Energiesparisolierung, 60 mm
automatische Abtauung durch Zyklusinversion innerhalb sehr kurzer Zeit (5 - 6 min)
IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
je nach Bestückungsplan mit 5, 7, 10 oder 12 l-Schalenkonfiguration ausstellbar
15° kundenseitig angeschrägte Ausstellungswanne aus CNS 1.4301
frontseitiger Unterbau mit gelochter Verblendung
serienmäßig inkl. Seitenteile und Frontpaneel in RAL 9003 weiß
serienmäßig mit bedienseitigem Nachtrollo, 4 Rollen, 2 davon feststellbar und höhenverstellbaren Füßen

Hinweis:
Version EXC* (wahlweise auch mit geradem Glasaufsatz) mit vorinstalliertem Expansionsventil R-452A.
Es ist zwingend erforderlich, einen ISA-Maschinensatz zu verwenden.

Wichtig:
Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen
Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen
230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter
nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein
halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage.
*EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Hersteller:	NordCap

Typ:	MILLENNIUM 2.0 GE 220 EXC

Sonderzubehör:
*Edelstahl-Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
*Edelstahl-Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80
*Edelstahl-Eisschale 6,5 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 150
*Edelstahl-Eisschale 8,0 l, B x T x H in mm: 360 x 250 x 120
Edelstahl-Halterung für Einbauspülen Typ MILLENNIUM
*Edelstahl-Eisschale 9,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 180
Rollenkit, bei Serie MITO nur werkseitig installierbar
MILLENNIUM 2.0 220 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton
*Edelstahl-Eisschale 10,5 l, B x T x H in mm: 360 x 250 x 150
Portionierspüle TYP 5416 einbaufähig, Edelstahl, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Portionierspüle TYP 54 einbaufähig, Edelstahl, mit regelbarem Wasserdurchlauf