Einfahrkühlschrank EKM 901
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	47481100812 

- einfahrbar
- für GN-Hordenwagen | -Regalwagen 1-1 oder 2-1, EN-Hordenwagen | -Regalwagen 600 x 400 mm
- 1 x Volltür, CNS, ergonomische Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Stoßfänger (innen)
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Wagen. Lieferung ohne Rampe (wird nicht benötigt). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	850
Tiefe (außen):	970
Höhe (außen):	2311

Tiefe bei geöffneter Tür:	1725

Breite (innen):	710
Tiefe (innen):	850
Höhe (innen):	1900 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	878 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	89
Anschlusswert (Elektro):	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Scotch-Brite-Schliffbild 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	164
Nettogewicht (kg):	205 

SONDERZUBEHÖR
Hordenwagen GN 1/1, für 20 x GN 1/1,<br />70 mm Behälterhöhe, B x T x H in mm: 453 x 615 x 1680
Hordenwagen GN 2/1 Kompakt, für 20 x GN 2/1,<br />75 mm Behälterhöhe, B x T x H in mm: 590 x 650 x 1650, geeignet für Betriebstemperaturen von -40 °C bis 280 °C
Hordenwagen GN 2/1 Standard, für 20 x GN 2/1,<br />75 mm Behälterhöhe, B x T x H in mm: 660 x 730 x 1780, geeignet für Betriebstemperaturen von -40 °C bis 280 °C