Warmhalteschubladen

Außenmaße:
Breite:	702 mm
Tiefe:	680 mm
Höhe:	600 mm

Temp.-Bereich:
:	30 bis 120 °C

Warmhalteschublade mit statischem Beheizungssystem 
für 2 x GN-Behälter 1/1-150 
außen CHR 1.4016 
innen CNS 1.4301 
stapelbar 
Energiesparisolierung 35 mm, hitze- und alterungsbeständige Dichtung(en) 
1 elektronische Steuerung je Schublade, Temperatur einzeln regelbar von 30 - 120 °C   
Entlüftungen für den Feuchtigkeitsabzug an der Vorderseite 
wartungsfreundlich leicht erreichbare Verkabelung und Komponenten 
4 Saugnapffüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	HSW 212 E