Pizzakühltisch PT 2-C
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710106015-0-H-T 

 
- steckerfertiger Pizzakühltisch mit Umluftkühlung  
- außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509  
- innen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509  
- 30 mm starke Arbeitsplatte aus Granit (Art: Rosa Moncao) hinten und seitlich 150 mm aufgekantet  
- Innenraum zur Aufnahme von EN 600 x 400 mm geeignet  
- mit 2 selbstschließenden Türen, CNS-Griffleisten, Magnetdichtungen  
- 3 kleine ungekühlte Schublade über dem Maschinenfach  
- elektronische Steuerung, manuelle Umschaltung von statischer Kühlung auf Umluft  
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung  
- Innenraum mit abgerundeten Ecken  
- höhenverstellbare CNS-Füße (140 / 210 mm)  

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	264
Nettoinhalt (l):	250 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-134a
Kältemittel-Füllmenge (g):	300 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	715
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	270 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschiene (2 Stk.), je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30
EN-Behälter 600 x 400 mm, weiß, Kunststoff, H in mm: 70
EN-Tragrost 600 x 400 mm, grau rilsaniert
Rollenkit, für Modellbreite B in mm: 1470
Rollenkit, für Modellbreiten B in mm: 1600, 1980, 2490 und 3000