Pizza-Belegstation

Außenmaße:
Breite:	2490 mm
Tiefe:	800 mm
Höhe:	1050 mm

Temp.-Bereich:
bei 40 °C UT und 40 % RF:	Unterbau: -2 bis +8 °Cbei 40 °C UT und 40 % RF:	Aufsatz: 0 bis +8 °C
rel. Luftfeuchte:	84 %
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	425 g
Anschlusswert:	460 W / 230 V
Energieverbrauch:	4,82 kWh / 24h

steckerfertiger Pizzakühltisch mit Umluftkühlung und Kühlaufsatz 
Innenraum mit abgerundeten Ecken zur Aufnahme von EN 600 x 400 mm geeignet 
außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 
innen Edelstahl 1.4509 
in Arbeitsplatte integrierte Station für GN-Behälter, mit Temperaturfühler und separat regelbarer Temperatur 
nutzbare Tiefe der Arbeitsplatte in mm: 400, für Ablage von EN-Rosten 600 x 400 mm
ungekühltes Fach über dem Maschinenteil
selbstschließende Türen, CNS-Griffleiste, leicht wechselbare Magnetdichtungen
elektronische Steuerung, 2 separate Temperaturbereiche (für Unterbau und Belegstation), 2 Digitalanzeigen 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
Verdampferanordnung zwischen den Türabteilen 
umschaltbar zwischen Umluft- und statischer Kühlung 
serienmäßig mit 4 Paar Auflageschienen je Türabteil 
höhenverstellbare Füße aus CNS

Hersteller:	NordCap
Typ:	APKTM 4T

Sonderzubehör:
GN 1/1 - 65
GN 1/1 - 100
*GN-Behälter 1/1 - 150, CNS
EN Behälter 600 x 400 mm, weiß, Kunststoff, H in mm: 70
Tragrost, EN 600 x 400, grau rilsaniert