Kühlzelle ohne Paneelboden Z 140-200-OB
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710602004-0-0-0 

- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), zerlegte Anlieferung
- 1 x Volltür, Offenstellung bei 90°, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Zylinderschloss, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 600 x 1910
- elektronische Steuerung 
 
Hinweis:
Optional erhalten Sie ein im passenden Wandpaneel steckerfertig vorinstalliertes Kühlaggregat inkl. Feuchtraumleuchte, wodurch der zeitaufwändige Ausschnitt für ein Kühlaggregat komplett entfällt. Ausstattung des optionalen Kühlaggregats inkl. elektronischer Steuerung mit Thermometer und Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatischer Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung.  Zelle und Aggregat sind nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1400
Tiefe (außen):	2000
Höhe (außen):	2010

Breite (innen):	1200
Tiefe (innen):	1800
Höhe (innen):	1950 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C 
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	272 

SONDERZUBEHÖR
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 600
Regalsystem Z 140-200 / 144-204, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890 und 1180
Typ 1 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung