COOL-LINE Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	598 mm
Tiefe:	679 mm
Höhe:	838 mm

Innenmaße:
Breite:	477 mm
Tiefe:	443 mm
Höhe:	652 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1180 mm
Bruttoinhalt:	200 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	45 g
Anschlusswert:	130 W / 230 V

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen: weiß plastifiziertes Stahlblech 
innen: weißer Kunststoff  
tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, ohne Schmutzfugen 
Glastür, mit Aluminiumrahmen, Türanschlag rechts
Schloss, Griffleiste, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung 
energiesparende LED-Beleuchtung 
PUR-Hartschaumisolierung, bis zu 60 mm 
elektronische Steuerung 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung   
serienmäßig mit 2 Tragrosten, B x T in mm: 506 x 415 
und 1 Bodenrost, B x T in mm: 490 x 285, jeweils bis 25 kg belastbar 
2 justierbare Stellfüße vorne und 2 Rollen hinten

Hersteller:	NordCap
Typ:	RCG 200 GL