Aufsatzkühlvitrine AKV-S 96-KL BSR R290
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358535 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- 3-seitige Verglasung, kundenseitig SB-Entnahmeklappen aus Acryglas
- kundenseitig Zuluft / bedienseitig Abluft
- 2 x Plexiglas-Selbstbedienungsklappe, kundenseitig
- Isolierglas-Schiebetüren (bedienseitig)
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach rechts, Kondensator-Schutzgitter zur Reinigung entnehmbar
- Lamellenverdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	910
Tiefe (außen):	510
Höhe (außen):	545

Breite (innen):	600
Tiefe (innen):	450
Höhe (innen):	455 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	119 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	105
Anschlusswert (Elektro):	0,17 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	823
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	6 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	98
Nettogewicht (kg):	64