COOL-LINE-Minikühlzelle

Außenmaße:
Breite:	1100 mm
Tiefe:	1240 mm
Höhe:	2280 mm

Innenmaße:
Breite:	940 mm
Tiefe:	920 mm
Höhe:	1730 mm

Ausstellfläche:	0,86 m²
Kühlvolumen:	1,50 m³
Bruttoinhalt:	1496 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-2 bis +8 °C
rel. Luftfeuchte:	75 bis 85 %
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert:	850 W / 230 V
Energieverbrauch:	8,3 kWh / 24h

professionelle Kühllagerung auf nur 1,23 m Stellfläche
80 mm starke Isolierung
leistungsstarke Maschineneinheit oben verbaut
Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stück im Abstand von 207 mm möglich (Sonderzubehör)
digitale Steuerung
automatische Abtauung und
automatische Tauwasserverdunstung

Serienzubehör:
3 zusätzliches Tragrost für COOL-Minikühlzelle

Hersteller:	NordCap
Typ:	Z 2000

Sonderzubehör:
zusätzliches Tragrost für COOL-Minikühlzelle