Kühl- | Tiefkühl-Impulstruhe FOCUS 151 LED
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4126621514 

- für Tiefkühlkost
- Glasschiebedeckel, rahmenlos, gewölbt, Dichtungsprofile, Griff (pro Deckel), Vorbereitung für Schloss, Antibeschlag, Rahmenheizung
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung (unten im Frontgitter)
- Temperaturregelung, Kühl- / Tiefkühlmodus leicht umstellbar
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss 
 
Hinweis:
Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Körbe. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. Sie möchten mit der Serie FOCUS Speiseeis präsentieren / verkaufen? Gern bieten wir Ihnen hierfür die Variante "SPEISEEIS" an (gegen Aufpreis). Die Truhen sind speziell auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C umgerüstet. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1505
Tiefe (außen):	656
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	1500
Tiefe (Korpus):	650
Höhe (Korpus):	780

Breite (innen):	1350 | 1150
Tiefe (innen):	500
Höhe (innen):	670 | 420 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	418
Nettoinhalt (l):	302 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	96
Anschlusswert (Elektro):	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,94
Energieverbrauch/ annum:	709
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Kühlung: 2 bis 8 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
 	Tiefkühlung: -23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Kunstoffrahmen inkl. integrierter Rahmenheizung 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	71
Nettogewicht (kg):	68 

SONDERZUBEHÖR
Korb, für Serie FOCUS, B x H in mm: 185 x 226
Korb, für Serie FOCUS, B x H in mm: 215 x 226
Korb, für Serie FOCUS, B x H in mm: 215 x 340
Trenngitter für Korb mit B in mm: 185, für Serie FOCUS
Trenngitter für Korb mit B in mm: 215, für Serie FOCUS