COOL-LINE-Kuchenvitrine

Außenmaße:
Breite:	2900 mm
Tiefe:	980 mm
Höhe:	1237 mm

Innenmaße:
Tiefe:	819 mm

Ausstellfläche:	gekühlte Auszüge 1,55 m² / ungekühlte Etagen 2,06 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+4 bis +6 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	849 W / 230 V
Energieverbrauch:	10,0 kWh / 24h

Konditoreitheke mit statischer Kühlung,
zusätzliche Lüfter zur effizienten Kälteverteilung für beste Frischeergebnisse 
steckerfertige Ausführung 
Ausstattung mit 2 Tortenauszügen, Nutzhöhe max. 180 mm 
1 gekühlte und 2 ungekühlte Zwischenetagen (T: 300 / 220 / 220 mm) aus Sicherheitsglas 
helle Innenbeleuchtung  unter der Decke 
Frontverkleidung in grau 
Seitenteile aus schlagfestem Kunststoff in grau 
Ausstellfläche aus poliertem CNS DIN 1.4301 
260 mm tiefe Arbeitsfläche aus Granit 
automatische Abtauung  und elektrische Tauwasserverdunstung  
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige

Hersteller:	NordCap
Typ:	COLORADO 290