Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	1000 mm
Tiefe:	735 mm
Höhe:	1990 mm

Innenmaße:
Breite:	890 mm
Tiefe:	573 mm
Höhe:	1533 mm

Bruttoinhalt:	730 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	120 g
Anschlusswert:	450 W / 230 V
Energieverbrauch:	5,96 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen und innen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
robuster Innenbehälter ohne Kompressorstufe, weiß lackiert 
2 Schiebeglastüren (SD) mit Rückholfeder, Schloss
vertikal, jeweils außen angeordnete LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar 
elektronische Steuerung, in der Maschinenblende, stufenlos einstellbare Temperatur, Innenthermometer 
Energiesparisolierung, 45 mm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung   
serienmäßig mit 4 Tragrosten, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar, 
B x T in mm: 870 x 470 und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 870 x 470 
4 justierbare Stellfüße und Rollen

Serienzubehör:
20 Tragrosthalter für KU 1000 / 1200 G-SD
4 
1 Bodenrost für KU 1000 G-SD

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 1000 G-SD

Sonderzubehör:
Bodenrost für KU 1000 G-SD
Tragrosthalter für KU 1000 / 1200 G-SD
Tragrost für KU 1000 G-SD (ab 16.11.16)