Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	505 mm
Tiefe:	580 mm
Höhe:	778 mm

Innenmaße:
Breite:	410 mm
Tiefe:	395 mm
Höhe:	625 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1000 mm
Bruttoinhalt:	92 l

Temp.-Bereich:
bei 38 °C UT und 60 % RF:	+1 bis +9 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	80 g
Anschlusswert:	75 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,55 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig 
außen weiß lackiert 
innen aus Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter 
gewölbte Thermoglastür, beidseitig mit Griffmulden, Türanschlag wechselbar 
Schloss, Magnetdichtung(en), 
Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar 
Thermostat vor ungewolltem Zugriff an der Rückseite montiert, Temperaturanzeige außen in der Kopfblende 
Energiesparisolierung, 45 mm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 3 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353 
2 justierbare Stellfüße vorn

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 120 G

Sonderzubehör:
Tragrost für KU 120, KU / UKU 145 G