COOL-LINE-Freikühltheke

Außenmaße:
Breite:	3000 mm
Tiefe:	790 mm
Höhe:	1215 mm

Innenmaße:
Tiefe:	520 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1090 mm
Anzahl Türen
im Unterbau:	3

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+4 bis +6 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	120 g
Anschlusswert:	537 W / 230 V
Energieverbrauch:	8,0 kWh / 24h

steckerfertig mit statischer Kühlung und Unterbaukühlung (3 Türen) 
automatische Abtauung 
elektrische Tauwasserverdunstung 
Seitenteile aus ABS-Kunststoff in schwarz, schwarze Frontblenden 
Arbeitsplatte aus Marmor 
Ausstellungsfläche aus CNS 
Zahlplatte aus Kristallglas 
helle LED-Beleuchtung oben unter der Zahlplatte, gesondert schaltbar 
Glas-Zwischenetage 
kippbare und herausnehmbare Frontscheiben 
leistungsstarke Kaskaden-Unterbaukühlung mit eigenem Verdampfer

Hersteller:	NordCap
Typ:	TIBET 300