Eiswürfelbereiter SQH 75 L
Datenstand: 11.04.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	413500075 

- für Vollwürfelproduktion
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- vollautomatische Produktionssteuerung
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig 
 
Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Bauseitig sind 1 x Wasser-Zulauf und 1 x Wasser-Ablauf erforderlich.  Die täglich produzierte Eismenge kann je nach Wasserzulauftemperatur variieren. Reinigungs- und Wartungshinweise beachten, wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	670
Tiefe (außen):	595
Höhe (außen):	892

Höhe (Korpus):	892

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,75 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	15,00 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 Gerätebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	62
Nettogewicht (kg):	63