Kühl- / Tiefkühl-Container

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	1080 mm

Temp.-Bereich:
in den oberen beiden Schubladen:	0 bis 5 °Cin der unteren Schublade:	5 bis -18 °C
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	160 g
Anschlusswert:	900 W / 230 V

steckerfertiger Kühl- / Tiefkühl-Container mit statischer Kühlung 
2 Kühlauszüge, je 2 x GN 1/1, 1 Tiefkühlauszug für 1 x EN 600 x 400  
außen CHR 1.4016 
innen CNS 1.4301 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, 55 mm 
magnetische Türdichtung 
elektronische Steuerung mit Abtauprogramm 
elektrische Tauwasserverdunstung  
verstärkte Arbeitsplatte zur Kombination mit Auftischgeräten 
serienmäßig sind entsprechende GN-Behälter aus Polycarbonat für alle Auszüge im Lieferumfang enthalten 

Hinweis:
Bitte beachten Sie bei der Aufstellung des Gerätes, dass sich auf der rechten Korpusseite 
Belüftungsschlitze befinden.

Hersteller:	NordCap
Typ:	HDCF 13 E