Rückbuffet-Unterbauschrank

Außenmaße:
Breite:	900 mm
Tiefe:	520 mm
Höhe:	870 mm

Innenmaße:
Breite:	810 mm
Tiefe:	350 mm
Höhe:	720 mm

Bruttoinhalt:	191 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	70 g
Anschlusswert:	175 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,7 kWh / 24h

Rückbuffetunterbauschrank, steckerfertig 
außen schwarz lackiert 
innen strukturiertes Aluminium 
Glastür, Schloss, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, 6 Kühlstufen 
1 Ventilator für bewegte Kälte 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
4 justierbare Stellfüße 
serienmäßig mit zwei weiß rilsanierten und verstellbaren Tragrosten je Türabteil

Hinweis:
Modelle mit geschlossenen Volltüren auf Anfrage möglich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	RBS 900-87-D