Backwarenkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	740 mm
Tiefe:	680 mm
Höhe:	1800 mm

Innenmaße:
Breite:	610 mm
Tiefe:	475 mm
Höhe:	1460 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	76 g
Anschlusswert:	180 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,99 kWh / 24h

Backwarenkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
innen aus Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter 
LED-Innenbeleuchtung
Volltür, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Stangengriff aus Edelstahl, wechselbare Magnetdichtung(en) 
Energiesparisolierung, bis zu 70 mm stark 
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
Rollbond Verdampfer
serienmäßig mit 4 EN-Tragrosten 600 x 400 mm und 1 Bodenrost 
4 justierbare Stellfüße (+25 mm) aus Edelstahl

Hersteller:	NordCap
Typ:	BKU 460