Salatbar

Außenmaße:
Breite:	1420 mm
Tiefe:	750 mm
Höhe:	1528 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+4 bis +10 °C
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	367 g
Anschlusswert:	440 W / 230 V

steckerfertige Salatbar mit Umluftkühlung 
außen Standardfarbe: Nussbaum dunkel gebeizt, wahlweise auch in Nussbaum hell oder ungebeizt 
innen CNS 1.4301 
Innenwanne für GN-Behälter mit H in mm: 65 - 150
Plexiglas-Hustenschutz stufenlos absenkbar 
helle Beleuchtung unter der oberen Ablage, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung 
automatische Abtauung durch Kompressorstopp 
beschichteter Verdampfer 
Außenverkleidung und Unterbau aus massivem Holz 
serienmäßig mit 7 Edelstahlstegen (532 mm) und 8 Stegen (325 mm) zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern sowie mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar

Hinweis:
Bitte gewünschte Farbvariante bei Bestellung angeben.
Achtung: Tablettrutschen in RAL haben einen Aufpreis (auf Anfrage).

Hersteller:	NordCap
Typ:	ISOLA 4 M UM

Sonderzubehör:
kurze Tablettrutsche aus Holz (Mod.: 4/6/8)
lange Tablettrutsche aus Holz (Mod.: 4)
Kit Schiebescheiben Serie 4 (ISOLA/MURALE, etc)
*GN-Behälter 1/1 - 150, CNS
*GN-Behälter 1/2 - 150, CNS
GN 1/3 - 150
GN 2/3 - 150