Kühltisch

Außenmaße:
Breite:	1070 mm
Tiefe:	805 mm
Höhe:	850 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1470 mm
Bruttoinhalt:	210 l

Temp.-Bereich:
:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	75 g
Anschlusswert:	177 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,91 kWh / 24h

steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung 
außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 
innen Edelstahl 1.4509 
Innenraum mit abgerundeten Ecken für GN 2/1 
mit 1 selbstschließenden Tür, Offenstellung der Tür bei 100° 
werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtungen 
PUR-Hartschaumisolierung, 60 mm 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung durch Kompressorstop, Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme 
serienmäßig je Türabteil mit 1 Paar E-förmigen Auflageschienen, um GN-Behälter 2/1 
unter den Tragrosten einzuhängen und 1 GN-Tragrost 2/1, rilsaniert 
4 höhenverstellbare CNS-Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	KTM 1070-1T

Sonderzubehör:
GN 1/1 - 65
GN 1/1 - 100
*GN-Behälter 1/1 - 150, CNS