Digitaler Elektro-Kombi-Ofen

Außenmaße:
Breite:	784 mm
Tiefe:	752 mm
Höhe:	634 mm

Digitaler Elektro-Kombi-Ofen (Umluft) mit Dampffunktion 
außen: CHR 1.4016 
innen: CNS 1.4301 
Innenraum aus einem Stück gefertigt 
innenbelüftete Tür 
Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer 
Halogen-Innenbeleuchtung 
Black-Out Funktion, welche auf Wunsche nach Stromausfall den laufenden Zyklus an der Stelle fortsetzt, an der dieser abgebrochen wurde 
nach Zyklusbeendigung kann in einem Zeitraum von 30 Sekunden über die „extra Zeit“ Funktion eine Verlängerung des Zyklus eingestellt werden, der dann mit den Einstellungen der zuletzt benutzten Phase fortgeführt wird 
Energiesparisolierung 
digitale Steuerung mit Display, Programmspeicher für 99 Programme, Startzeiteinstellung, Wasserdampfeinstellung in 10 Stufen 
Programme können in 4 Phasen eingeteilt werden, für jede Phase können Dauer, Temperatur und Feuchtigkeit bestimmt werden 
durch die Befeuchtungstaste kann sowohl bei manuellen, als auch bei programmierten Garvorgängen jederzeit Dampf zusätzlich erzeugt werden, wobei Wasser direkt auf die aktiven Lüfter im Innenraum gesprüht wird 
serienmäßig mit integriertem Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 4 Blechen / -Rosten EN 600 x 400 mm

Hinweis:
Der Direktwasseranschluss (3/4 Zoll) befindet sich an der Rückseite des Gerätes. Dieser Wasseranschluss ist nicht erforderlich, wenn der zugehörige Wassertank und das Pumpenkit genutzt werden (beides Sonderzubehör).

Wir empfehlen dringend die Nutzung eines Wasserenthärters. Bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	EKF 464 DUD

Sonderzubehör:
***Montageset für zwei Geräte übereinander - EKKM4
***Blech, EN 600 x 400 mm, Aluminium, H in mm: 20 - KT9P/A (Lot: 6 pcs.)
***Blech, Aluminium, perforiert - KTF8P/A (Lot: 6 pcs.)
***Blech, EN 600 x 400 mm, Aluminium, perforiert, gewellt, 5 Reihen - KTF9P (Lot: 6 pcs.)
***Grillrost, EN 600 x 400 mm, verchromt - KG9P
***Grillrost, EN 600 x 400 mm, gewellt - KG5CPX (Lot: 6 pcs.)
***Untertisch für EKF 411 / 464 - EKTS411
***Untertisch für EKF 411 / 464 mit Rollen - EKTRS411
***Tisch zum Stapeln von 2 EKF 411 / 311 / 464 / 364 Öfen - EKT411D
***Gärschrank - EKL864
***Gärschrank mit Rollen - EKL864R
***Abzughaube für EKF 411 / 464 / 311 / 364 - EKKC4
***Schlauchbrause Garnitur - EKKD
***Luftstromreduzierscheibe - EKRPA/A
***Wassertank - EKSA
***Satz Pumpe mit Schlauch und Filter - KKPU