Salatbar

Außenmaße:
Breite:	1600 mm
Tiefe:	750 mm
Höhe:	1550 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+4 bis +10 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	470 W / 230 V

steckerfertige Salatbar mit Umluftkühlung
außen CNS 1.4301
innen CNS 1.4301
Innenwanne für GN-Behälter mit einer Höhe von mindestens 40 mm, maximal 150 mm
elektronisch höhenverstellbarer Hustenschutz
LED-Beleuchtung
LCD-Touch-Display
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hersteller:	NordCap
Typ:	TIFFANY 4 M UM

Sonderzubehör:
Tabellenrutschen-Kit 2x790x200x10, TIFFANY 4/6
Tabellenrutschen-Kit 2x1000x200x10, TIFFANY 4
Tabellenrutschen-Kit 1x790 und 1x1000x200x10, TIFFANY 4