Kühltisch (4 Abteile) CRIO HPO 4-7001
Datenstand: 16.08.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402712272 

- für GN 1/1
- sockelfähig, unter- und einbaufähig (durch Frontbelüftung- und Frontentlüftung)
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 4 x Volltür, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleiste, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, Luftleitbleche (innen, unter der Decke)
- CRIO TECH - Displaysteuerung
- Temperaturregelung, 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung, Turbo Cooling Zyklus, Ein-/Aus-Schalter, akustische und optische Alarmfunktion, intelligentes Airflow-System, Bluetooth-Technologie, HACCP APP-Überwachung mit Alpeninox Fridge Control APP, integrierte HACCP-Speicherung, zum Anschluss an ein externes Diagnosesystem, RS 485 Schnittstelle, kompatibel mit den Kommunikationsprotokollen Modbus und Carel, Konnektivität für Echtzeitzugriff über IoT und Ethernet Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich)
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- freiliegender Verdampfer 
 
Hinweis:
Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückbar. Auch mit Maschinenfach auf der rechten Seite (MFR) lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. Tiefgezogene Markierung am Geräteboden für optionale Bohrung des Reinigungsablaufes ersichtlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2111
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	2111
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1110

Breite (innen):	1706
Tiefe (innen):	560
Höhe (innen):	550 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	590
Nettoinhalt (l):	423 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,03 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 10 °C
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	160
Nettogewicht (kg):	145 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte, Aufkantung, H in mm: 50 / 100, für 4-türige Kühltische der Serie CRIO HPO
Arbeitsplatte, allseitige Abkantung, H in mm: 50, für 4-türige Kühltische der Serie CRIO HPO
Auflageschienen (2 Stk.)
Ethernet -Verbindungssatz, IR33 (CAREL), für 1 Kühlgerät, Kabellänge in mm: 3500
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
IoT-Erweiterungsmodul, je Kühleinheit 1 erforderlich
PoE-Netzwerk-Switch für 1-6 angeschlossene IoT-Kühleinheiten, zur Datenüvbertragung über ein zentrales Ethernet-Kabel
Schubladenset  1 x 1/3 + 1 x 2/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700
Schubladenset 2 x 1/2, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150,<br />Nutzhöhe in mm: jeweils 190
Schubladenset 3 x 1/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65,<br />Nutzhöhe in mm: jeweils 85
Set: Tragrost (1 Stk.), grau rilsaniert und Auflageschienen (2 Stk.)
Vernetzungs-HUB, inkl. RS 485 zu USB Converter, SIM-Karten-Router mit Ethernet, WiFi und 4G-Übertragung