Flockeneisbereiter

Außenmaße:
Breite:	920 mm
Tiefe:	594 mm
Höhe:	778 mm

Höhe mit Füßen:	867 mm
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	750 g
Anschlusswert:	820 W / 230 V
Energieverbrauch:	18,2 kWh / 24h

Flockeneisbereiter mit integriertem Vorratsbehälter 
außen Edelstahl 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz 
innen Behälter aus Polyethylen mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen 
Produktion von Flocken- bzw. Brucheis mit einer Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt und stets schüttfähig 
vollautomatische Produktionssteuerung 
wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen 
alle schmutzanfälligen Komponenten sind für Service- und Reinigungszwecke leicht ausbaufähig 
zylindrischer Spezialverdampfer 
serienmäßig mit 1 x Anschlussschlauch und 1 x Eisschaufel 
installierter Abflussstutzen 

Hinweis:
Bauseitig sind 1 Wasser-Zulauf und 1 + 1 Wasser-Abläufe erforderlich.
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.
Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SPR 200 L

Sonderzubehör:
Umrüstkit SPR auf VE-Wasser
Fresh Magnum

***Fett, weiß, 200 gr, lebensmittelecht, für Flockeneisbereiter