Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1330 mm
Tiefe:	890 mm
Höhe:	2000 mm

Ausstellfläche:	3,9 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +2 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert:	86 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,1 kWh / 24h

zentralgekühltes Wandkühlregal mit Umluftkühlung 
Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten 
außen verzinktes Stahlblech mit weißer Pulverlackbeschichtung (GDR) 
innen weiß 
kanalisierbar 
890 mm Bautiefe, 385 mm Fronthöhe, anbaufähig 
Standard-Seitenpaneele mit Glaseinsatz, je 40 mm breit, im Lieferumfang enthalten 
helle Beleuchtung, T5 weiß, im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, automatische Abtauung 
mit vorinstalliertem Expansionsventil R 449A 
4 Regalböden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, 620 mm tief

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. 
Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Serienzubehör:
1 Standard Seitenteil links EURO BALI
1 Standard Seitenteil, rechts EURO BALI

Hersteller:	NordCap
Typ:	Euro Bali 890-2000 1250 M1

Sonderzubehör:
Trenngitter für Bodenauslage, weiß, rilsaniert
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90
Bodengitter Kit, verstellbar, B in mm: 1250
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 30 (1250)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 50 (1250)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80 (1250)
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 30 (1250)
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 50 (1250)
Steuerung, Full-System Dixell für EURO BALI
Warenstopper, Plexiglas, T x H in mm: 400 x 80 (1250)
Standard Seitenteil links EURO BALI
Standard Seitenteil, rechts EURO BALI
Umrüstkit Beleuchtung T5 1250 M2, 4 Etagen und Decke, EURO BALI
Umrüstkit Beleuchtung T5 1250 M1, 4 Etagen und Decke, EURO BALI
Nachtrollo, manuell, für Wandkühlregale mit B in mm: 1250