Warmhalteschrank

Außenmaße:
Breite:	450 mm
Tiefe:	635 mm
Höhe:	530 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1047 mm

Temp.-Bereich:
:	30 bis 120 °C

Warmhalteschrank als Einbauversion 
mit statischem Beheizungssystem und Entlüftung an der Vorderseite 
Innenraum für 5 x GN 1/1, Abstand 75 mm
außen CHR 1.4016 
innen CNS 1.4301 
stapelbar 
Volltür, Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar, bitte bei Bestellung angeben 
Energiesparisolierung 35 mm, hitze- und alterungsbeständige Dichtung(en) 
elektronische Steuerung, Temperatur regelbar von 30 - 120 °C   
wartungsfreundlich leicht erreichbare Verkabelung und Komponenten 
herausnehmbares Einhängegestell für eine einfache Reinigung 

Hinweis:
Auch als Durchreichemodell erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Hersteller:	NordCap
Typ:	HSH 051 E