Elektro-Kombi-Ofen

Außenmaße:
Breite:	784 mm
Tiefe:	770 mm
Höhe:	637 mm

Elektro-Kombiofen (Umluft) mit Dampffunktion 
außen: CHR 1.4016 
innen: CNS 1.4301 
Innenraum aus einem Stück gefertigt 
innenbelüftete Tür 
Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer 
Halogen-Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung 
elektromechanische Steuerung, Wasserdampfeinstellung in 5 Stufen 
serienmäßig mit integriertem Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 4 GN-Blechen / -Rosten 1/1

Hinweis:
Der Direktwasseranschluss (3/4 Zoll) befindet sich an der Rückseite des Gerätes.
Dieser Wasseranschluss ist nicht erforderlich, wenn der zugehörige Wassertank und das Pumpenkit genutzt werden (beides Sonderzubehör).

Wir empfehlen dringend die Nutzung eines Wasserenthärters. Bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	EKF 411 ALUD

Sonderzubehör:
***Montageset für zwei Geräte übereinander - EKKM4
***Grillrost, GN 1/1, verchromt - KG9G
***Grillrost, GN 1/1, vertikal, für bis zu 8 Brathähnchen, CNS 1.4301 - KGP
***Fetttropfblech für Brathähnchen - EKT11RG
***Schale, GN 1/1, CNS 1.4301 - KT9G
***Untertisch für EKF 411 / 464 - EKTS411
***Untertisch für EKF 411 / 464 mit Rollen - EKTRS411
***Tisch zum Stapeln von 2 EKF 411 / 311 / 464 / 364 Öfen - EKT411D
***Abzughaube für EKF 411 / 464 / 311 / 364 - EKKC4
***Schlauchbrause Garnitur - EKKD
***Luftstromreduzierscheibe - EKRPA/A
***Wassertank - EKSA
***Satz Pumpe mit Schlauch und Filter - KKPU