Kühlinsel ERIN EM100, L 1250, OM-R452, Nachtrollo
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48951001250512 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- Antibeschlag-Verglasung, Grundausstattung ohne Plexiglas-Seitenteile (Sonderzubehör)
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- Grundausstattung ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- Verkabelung bis zur Klemmleiste
- bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 40
- automatische Abtauung 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Auch mit abweichendem Expansionsventil (werksseitig, gegen Aufpreis) auf Anfrage lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	920

Tiefe (innen):	940 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil standardmäßig R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,03 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,44
Energieverbrauch/ annum:	162
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech / Kunststoff, RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	227
Nettogewicht (kg):	150 

SONDERZUBEHÖR
Auslagebereich, Edelstahl, für ERIN EM 1250
Elektrische Abtauung, für ERIN 1250, nur für zentralgekühlte Modelle
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 1250, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung
Rollen-Kit, für Serie ERIN EM, Höhe in mm: 80
Seitenteil (1), verglast, für Serie ERIN EM 100
Steuerung "EASY TOUCH CONTROL", für Serie ERIN , für zentralgekühlte Modelle