Tiefkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1961 mm
Tiefe:	892 mm
Höhe:	2040 mm

Ausstellfläche:	4,30 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-18 bis -23 °C
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	2 x 450 g
Anschlusswert:	2486 W / 230 V
Energieverbrauch:	53,8 kWh / 24h

steckerfertiges Tiefkühl-Wandkühlregal mit Umluftkühlung, Temperaturklasse L1 zur Tiefkühlung von z.B. verpackter Tiefkühlkost, Wurstwaren/ Fleisch, Eis etc.
außen lackiertes Stahlblech in grau, RAL 9006, Kopfblende in grau, RAL 9006
innen weiß
anbaufähig
kundenseitige Thermoglastüren
inkl. geschlossene Seitenteile
helle Neon-Beleuchtung im Türrahmen
elektronische Steuerung, Digitalanzeige
bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, automatische Abtauung
serienmäßig mit 4 Regalböden, T in mm: 480, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar und 1 Bodenauslage, T in mm: 530

Hinweis:
Blende optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar.
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Neues Service-Angebot bei NordCap: fachmännischer Aufbau von Wandkühlregalen. 
Planungsunterstützung für die Einrichtung finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

Hersteller:	NordCap
Typ:	BRIONI 2 BT H2000 2000

Sonderzubehör:
Kanalisierungskit, BRIONI 2 BT
geschlossenes Seitenteil, rechts, für BRIONI 2 BT
geschlossenes Seitenteil, links, für BRIONI 2 BT
Warentrenner, Plexi, T in mm: 480, für BRIONI 2 M-T und BT
Warentrenner, rilsaniert, für Bodenauslage BRIONI 2