Gas-Konvektionsofen mit Befeuchtung

Außenmaße:
Breite:	960 mm
Tiefe:	760 mm
Höhe:	740 mm

Gas-Kombiofen (Umluft) mit Dampffunktion 
außen: CHR 1.4016 
innen: CNS 1.4301 
Innenraum aus einem Stück gefertigt 
innenbelüftete Tür 
Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer 
Halogen-Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung 
elektromechanische Steuerung, Wasserdampfeinstellung in 5 Stufen 
serienmäßig mit integriertem Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 4 Blechen / -Rosten EN 600 x 400 mm

Hinweis:
Der Direktwasseranschluss (3/4 Zoll) befindet sich an der Rückseite des Gerätes.
Dieser Wasseranschluss ist nicht erforderlich, wenn der zugehörige Wassertank und das Pumpenkit genutzt werden (beides Sonderzubehör).

Wir empfehlen dringend die Nutzung eines Wasserenthärters. Bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	KF 1001G IX AL P

Sonderzubehör:
***Blech, EN 600 x 400 mm, Aluminium, H in mm: 20 - KT9P/A (Lot: 6 pcs.)
***Blech, Aluminium, perforiert - KTF8P/A (Lot: 6 pcs.)
***Blech, EN 600 x 400 mm, Aluminium, perforiert, gewellt, 5 Reihen - KTF9P (Lot: 6 pcs.)
***Grillrost, EN 600 x 400 mm, verchromt - KG9P
***Grillrost, EN 600 x 400 mm, gewellt - KG5CPX (Lot: 6 pcs.)
***AUSLAUF*** Gärschrank mit Befeuchtung - MKLM1064S (ab 01.04.2020) (bis 28.02.2022)

***Rauchabzughaube für KF 1001G 1 X AL - KK1000