Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	1276 mm
Tiefe:	831 mm
Höhe:	1170 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-30 bis -10 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	150 g
Anschlusswert:	1350 W / 230 VAnschlusswert:	Abtauphase: 1240 W / 230 V
Energieverbrauch:	18,2 kWh / 24h

steckerfertige Umluft-Eisvitrine mit patentierter Querstrom-Luftführung* 
Doppelreihen-Auslage (nur 831 mm Tiefe) für Eisschalen mit einer Höhe von bis zu 150 mm 
außen: verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß (RAL 9003) 
innen: Edelstahl 
kundenseitig mit beheizter Kippscheibe
Seiten mit doppelt verglaster Scheibe, beheizt 
LED-Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung, bis zu 45 mm  
2 elektronische Steuerungen für 2 getrennt voneinander regelbare Temperaturbereiche 
automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis 
serienmäßig bedienseitig mit Schiebescheiben und Nachtabdeckung

Hinweis:
* Patentierte Querstrom-Luftführung: ausgehend von den Seiten zur Mitte der Ausstellfläche

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Hersteller:	NordCap
Typ:	DELTA VG 117-1276