COOL-LINE-Freikühltheke

Außenmaße:
Breite:	2500 mm
Tiefe:	790 mm
Höhe:	1215 mm

Innenmaße:
Tiefe:	520 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1090 mm
Ausstellfläche:	1,24 m²
Anzahl Türen
im Unterbau:	2

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+4 bis +6 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	105 g
Anschlusswert:	373 W / 230 V
Energieverbrauch:	6,0 kWh / 24h

steckerfertig mit statischer Kühlung und Unterbaukühlung (2 Türen)
automatische Abtauung
elektrische Tauwasserverdunstung
Seitenteile aus ABS-Kunststoff in schwarz, schwarze Frontblenden
Arbeitsplatte aus Marmor
Ausstellungsfläche aus CNS
Zahlplatte aus Kristallglas
helle LED-Beleuchtung oben unter der Zahlplatte, gesondert schaltbar
Glas-Zwischenetage
kippbare und herausnehmbare Frontscheiben
leistungsstarke Kaskaden-Unterbaukühlung mit eigenem Verdampfer

Hersteller:	NordCap
Typ:	TIBET 250