Gewerbetiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	1840 mm

Innenmaße:
Breite:	475 mm
Tiefe:	440 mm
Höhe:	1530 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1170 mm
Bruttoinhalt:	300 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-24 bis -14 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	85 g
Anschlusswert:	270 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,61 kWh / 24h

Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
innen aus Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter 
Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, robuster Metallgriff, wechselbare Magnetdichtung 
helle Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar 
Energiesparisolierung, 40 mm 
manuelle Abtauung, Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss 
serienmäßig mit 6 fixierten Verdampferrosten, B x T in mm: 460 x 400, mit jeweils 210 mm Abstand, 
jeweils bis zu 30 kg belastbar 
2 justierbare Stellfüße vorn und 2 feststehende Rollen (35 mm) hinten

Hinweis:
Ideal als "Side by Side"-Einheit mit der Kühlschrankserie KU 380 kombinierbar.

Hersteller:	NordCap
Typ:	TK 300