COOL-LINE-Panorama-Kühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	680 mm
Tiefe:	690 mm
Höhe:	1820 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1350 mm
Bruttoinhalt:	400 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +5 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	580 W / 230 V

steckerfertige Panorama-Kühlvitrine mit Umluftkühlung und 4-seitigem Glaseinblick 
geräuscharmer Laufbetrieb 
außen: Stahlblech in lichtgrau und schwarz lackiert 
Tür mit Magnetdichtung und Türgriff mit Chrom Finish, Türanschlag rechts, 
ab Werk gegen Aufpreis wechselbar
helle LED-Warenausleuchtung, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige 
automatische Abtauung 
mit 5 höhenverstellbaren Glaszwischenetagen, B x T in mm: 500 x 430 
4 Rollen, 2 davon feststellbar

Hersteller:	NordCap
Typ:	PV 35 CL LED