COOL-LINE-Tiefkühl-Lagerschrank

Außenmaße:
Breite:	670 mm
Tiefe:	909 mm
Höhe:	1945 mm

Innenmaße:
Breite:	550 mm
Tiefe:	744 mm
Höhe:	1425 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1500 mm
Bruttoinhalt:	600 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-25 bis -10 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	300 W / 230 V
Energieverbrauch:	5,86 kWh / 24h

Gewerbetiefkühllagerschrank mit statischer Kühlung und zusätzlichem Umluftventilator, steckerfertig 
Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern 
innen glattes, weiß lackiertes Stahlblech 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes verzinktes Stahlblech in weiß 
1 Volltür, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en), selbstschließend, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar 
digitaler Thermostat 
manuelle Abtauung 
wartungsfreundliches Kälteaggregat unterhalb angeordnet 
serienmäßig mit 5 Tragrosten für GN 2/1, weiß rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 
4 Lenkrollen, vorn 2 justierbare Stellfüße

Hinweis:
Wir empfehlen den Anschluss an den bauseitigen Abfluss

Hersteller:	NordCap
Typ:	LF 625 N ECO