MORETTI Konvektionsofen

Außenmaße:
Breite:	850 mm
Tiefe:	1065 mm
Höhe:	698 mm

Energieverbrauch:	3,1 kWh pro Betriebsstunde

MORETTI Professional Konvektionsofen der Bakery-Line serieF 
zur Aufnahme von 5 x EN-Blechen 600 x 400mm, Abstand zwischen den Auflageschienen 97mm  
elektronische Steuerung mit intuitivem 5" TFT-Display, bis zu 100 Programme mit CUSTOM-BAKE®-Technology (Programmierung von bis zu 9 Phasen pro Backprogramm und Vorheizen-Funktion), programmierbarer Hotkey für die meistgenutzten Backprogramme, Steuerung der Luftfeuchtigkeit und Zuschaltung / Regelung von Dampf über elektronisches Ventil und Selbstdiagnose-Funktion mit visueller Anzeige der Fehlermeldungen
ADAPTIVE-POWER®-Technology für automatische Regelung der Leistung anhand der eingebrachten Waren 
ECO-STAND BY®-Technology für energiesparenden Ruhemodus
POWER-BOOSTER®-Technology für mehr Leistung bei SPitzenauslastung 
USB-Schnittstelle (DATA-FEED®-System)  
Arbeitstemperatur stufenlos regelbar bis 270 °C, permanente Überwachung durch Temperaturfühler  
Umluftfunktion durch Radialventilator mit Umkehrfunktion  
Halogen-Innenbeleuchtung, leicht austauschbar  
Tür mit Doppelverglasung und gehärteter Scheibe, inneres Glas aufklappbar für vereinfachte Reinigung

Hersteller:	NordCap
Typ:	F50E