Panorama-Kühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	645 mm
Höhe:	1800 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1220 mm
Höhe mit Rollen:	1840 mm
Bruttoinhalt:	324 l

Temp.-Bereich:
:	+2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	70 %
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert:	500 W / 230 V

steckerfertige Panorama-Kühlvitrine mit Umluftkühlung und 4-seitigem Glaseinblick
außen Edelstahl mit Anti-Fingerabdruckbeschichtung
innen Innengestell für Glasetagen aus CNS 1.4301
Thermoverglasung
Tür mit Magnetdichtung und Griffleiste
ansprechende Warenausleuchtung durch angeordnete LED-Lichtleisten, gesondert schaltbar
elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, im Unterbau
automatische Tauwasserverdunstung, automatische Abtauung durch Kompressorstopp bei laufenden Lüftern
mit 5 Glasetagen, Belastbarkeit je Etage bis zu 12 kg (auf Anfrage Sonderversion mit bis zu 25 kg Belastbarkeit erhältlich)
4 Lenkrollen, vorn 2 justierbare Stellfüße
Hinweis:

Versionen für Tiefkühlung oder Pralinen / Schokolade sind ebenfalls erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. , Vitrine ist für Aufstellung bis zu 800 Meter Höhe ausgelegt. Bei Aufstellung in über 800 Meter Höhe ist ein Sonderbau erforderlich. 

Hersteller:	NordCap
Typ:	LUXOR SLIM