COOL-LINE-Kühltisch

Außenmaße:
Breite:	1355 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	825-880 mm

Innenmaße:
Breite:	902 mm
Tiefe:	530 mm
Höhe:	589 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1070 mm
Bruttoinhalt:	282 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	95 g
Anschlusswert:	300 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,98 kWh / 24h

steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung 
Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
Sichtseiten innen/außen aus CNS, Rückwand verzinkt 
außen: CNS DIN 1.4301 
innen: CNS DIN 1.4301 
2 Abteile, bedienseitig von links 2 Züge 1/2, 1 Tür, CNS-Griffleisten, Magnetdichtungen, selbstschließend 
maximale Tragfähigkeit der Schubladen: 35 kg 
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige 
automatische Abtauung 
höhenverstellbare Stellfüße, sockelfähig, Innenraum mit abgerundeten Ecken, je Türabteil 1 Tragrost

Hersteller:	NordCap
Typ:	KTM 2 - 1T-2Z GN 1/1

Sonderzubehör:
GN 1/1 - 65
GN 1/1 - 100
*GN-Behälter 1/1 - 150, CNS