Tiefkühlzelle mit Paneelboden

Außenmaße:
Breite:	2940 mm
Tiefe:	1440 mm
Höhe:	2150 mm

Innenmaße:
Breite:	2700 mm
Tiefe:	1200 mm
Höhe:	1950 mm

Ausstellfläche:	3,24 m²
Kühlvolumen:	6,31 m³

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 55 % RF:	-18 bis -23 °C
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert:	Typ 5 oder Typ 5 HEG W / 

Tiefkühlzelle mit Paneelboden 
außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) 
innen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) 
Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand), Paneele im Rastermaß 300 mm, Paneelbreiten von 300, 600, 900 und 1200 mm 
Türanschlag rechts, wechselbar 
Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910 
Türen mit Kunststoffgriffmulden, Profi-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöffnung 
Offenstellung bei 90° 
selbsthebendes Türscharnier 
PUR-Hartschaumisolierung, 100 mm, Dichtigkeit 41 kg/m³ 
für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch 
leicht und schnell zu montieren 
Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern 
Edelstahlboden vollhygienisch, CNS 1.4509, kreisverpresst und rutschfest genoppt, Flächenlast 2000 kg/m² 
Verkleidung der Wände aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipiertem Blech, Farbe: hellgrau 
inkl. Türrahmenheizung und Bodenbelüftungsbalken

Planungshinweis: 
Optional erhalten Sie ein im passenden Wandpaneel steckerfertig vorinstalliertes Tiefkühlaggregat inkl. Feuchtraumleuchte, wodurch der zeitaufwändige Ausschnitt für ein Tiefkühlaggregat komplett entfällt!

Ausstattung des optionalen Tiefkühlaggregats inkl. elektronischer Steuerung mit Thermometer und Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatischer Tauwasserverdunstung, Heißgasabtauung und Druckausgleichsventil.

Falls Sie sich für den Anschluss an ein zentrales Kälteaggregat entscheiden, benötigen Sie zusätzlich ein Druckausgleichsventil sowie einen Verbindungsstecker für die Rahmenheizung (siehe Sonderzubehör).

Zelle und Aggregat sind nicht für 

Außenaufstellung geeignet!

Hersteller:	NordCap
Typ:	Z 294-144-TK

Sonderzubehör:
***Tiefkühlaggregat Typ 5 (R 452A) (ab 12-18)
***Tiefkühlaggregat Typ 5 HEG (R 452A) (ab 12-18)
Regalsystem Z 290-140/ 294-144
*Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700
Druckausgleichsventil