Minibar

Außenmaße:
Breite:	402 mm
Tiefe:	438 mm
Höhe:	500 mm

Innenmaße:
Breite:	312 mm
Tiefe:	225 mm
Höhe:	395 mm

Bruttoinhalt:	29 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +12 °C
Kältemittel:	Ammoniak NH3
Füllmenge:	70 g
Anschlusswert:	65 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,75 kWh / 24h

steckerfertige Minibar mit geräuscharmer Absorbertechnik 
außen schwarz beschichtetes Stahlblech 
innen Kunststoff, RAL 7005, grau 
Volltürversion, abschließbar 
Türanschlag rechts, wechselbar 
energiesparende, helle LED-Innenbeleuchtung 
elektronische Steuerung
automatische Abtauung 
serienmäßig mit 1 verstellbaren Tragrost, grau rilsaniert, B x T in mm: 330 x 120

Hinweis:
Bei Unterbau oder Einbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	TM 32-V