Gärvollautomat GV 901
Datenstand: 24.01.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	474600400412 

- für EN 600 x 400 mm oder EN 600 x 800 mm
- für Vorbereitung von Backwaren
- Multifunktionsgerät
- hocheffizienter Lüfter
- 1 x Volltür, selbstschließend, ab 100° feststehend, Schloss, Rahmenheizung, Griffleiste, Türanschlag rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, mikroprozessor-gesteuert, Befeuchtungssystem (Wasseranschluss erforderlich)
- 5 Phasen: Gär-Unterbrechung, Konservierung, Gär-Fortführung, Gär-Abschluss, Aufrechterhaltung
- Tauwasser- und Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss, automatische Tauwasserverdunstung
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz
- Kompressor geschützt gegen thermische Überlastung, automatischer Reset 
 
Hinweis:
Produktabbildung ähnlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	790
Tiefe (außen):	1030
Höhe (außen):	2110

Tiefe bei geöffneter Tür:	1760

Breite (innen):	620
Tiefe (innen):	820
Höhe (innen):	1510 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	820 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,06 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-20 bis 40 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	55 - 95 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	195
Nettogewicht (kg):	160